1. 请读出下面游标卡尺测到物体的长度及B类不确定度A图：{7.458±0.001cm} B图：{1.445±0.003cm}（主尺上最小分度值为1mm）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

0 1 7 8 9 10 11 12 13

A图

0 0.5 0

0 1 2 3 4 5 6

B图